Departamento de Ingeniería de Telecomunicación

Configuración de los laboratorios. V.1

Última actualización: 5/7/2020

Documento mantenido por: Pedro Aguilar Aguilar.

# L-132 Laboratorio Investigación

Todas las tomas de las mesas están parcheadas y conectadas a la Vlan 192.168.67.X. Además se ha activado una conexión wifi llamada multimedia.

# L-133 Laboratorio Multimedia

Todos los PCs se encuentran conectados a la Vlan 192.168.13.X . El PC de profesor se encuentra igualmente conectada a la VLAN. Actualmente los equipos se encuentran conectados por wifi, existía un problema con la vlan, por lo que debemos comprobar que todo está OK, antes de desactivar la conexión wifi.

# L-135 Laboratorio Investigación

Todas las tomas de las mesas están parcheadas. Para conectar equipos, es necesario realizar solicitud Murphy 2.0

# L-136 Laboratorio Redes y Sistemas

Todos los PCs se encuentran conectados a la Vlan 192.168.14.X . El PC de profesor se encuentra igualmente conectada a la VLAN. Además se ha activado una conexión wifi llamada telema2.

# L-137 Laboratorio Radiofrecuencia y Microondas

Todos los PCs se encuentran conectados a la Vlan 192.168.12.X . El PC de profesor se encuentra igualmente conectada a la VLAN.

# L-140 Laboratorio Simulación

Todos los PCs se encuentran conectados a la Vlan 192.168.66.X. El PC de profesor se encuentra igualmente conectada a la VLAN.

# L-141 Laboratorio Sistemas Telemáticos

Todos los PCs se encuentran conectados a la Vlan 192.168.15.X . El PC de profesor se encuentra igualmente conectada a la VLAN. Además se ha activado una conexión wifi llamada teleco.

En todos los laboratorios con VLAN, la puerta de enlace, es la 192.168.X.254 .